Table 162: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Freon-12B2 (CF_2Br_2)

⟨Z/A⟩ = 0.44901

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.8473 0.3849 0.4119 1.6441 5. 1.1608 0.9960 0.4390 2.5958 10. 1.4157 1.4749 0.4209 3.3115 20. 1.6778 1.9559 0.4119 4.0456 50. 2.0240 2.6624 0.3930 5.0794 100. 2.2731 3.1410 0.3839 5.7980 200. 2.5039 3.5740 0.3794 6.4573 500. 2.7682 3.9827 0.3793 7.1301 1000. 2.9310 4.2062 0.3853 7.5225 2000. 3.0606 4.3685 0.3951 7.8242 5000. 3.1841 4.5061 0.4130 8.1032 10000. 3.2467 4.5704 0.4311 8.2481 20000. 3.2889 4.6122 0.4521 8.3532 50000. 3.3244 4.6440 0.4849 8.4532 100000. 3.3405 4.6574 0.5128 8.5107