Table 170: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Lead glass ⟨Z/A⟩ = 0.42101

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 1.5610 0.3534 0.3846 2.2990 5. 2.1629 1.5560 0.4099 4.1288 10. 2.6544 2.4929 0.4010 5.5483 20. 3.1593 3.3692 0.3859 6.9144 50. 3.8207 4.6996 0.3690 8.8893 100. 4.2915 5.5809 0.3610 10.2334 200. 4.7221 6.3624 0.3571 11.4416 500. 5.2059 7.0841 0.3571 12.6470 1000. 5.4978 7.4681 0.3627 13.3286 2000. 5.7254 7.7447 0.3716 13.8418 5000. 5.9372 7.9764 0.3881 14.3016 10000. 6.0423 8.0835 0.4045 14.5302 20000. 6.1121 8.1532 0.4236 14.6889 50000. 6.1698 8.2053 0.4534 14.8285 100000. 6.1955 8.2271 0.4790 14.9016