Table 223: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Polymethylmethacrylate (acrylic, [CH_2C(CH_3)(COOCH_3)]_n) ⟨Z/A⟩ = 0.53937

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2541 0.1103 0.4733 0.8378 5. 0.3447 0.2734 0.5005 1.1186 10. 0.4199 0.4150 0.4853 1.3202 20. 0.4993 0.5696 0.4627 1.5316 50. 0.6078 0.7869 0.4381 1.8328 100. 0.6894 0.9410 0.4260 2.0563 200. 0.7663 1.0832 0.4199 2.2694 500. 0.8579 1.2305 0.4189 2.5073 1000. 0.9168 1.3210 0.4257 2.6636 2000. 0.9659 1.3850 0.4372 2.7880 5000. 1.0150 1.4417 0.4585 2.9153 10000. 1.0413 1.4684 0.4802 2.9900 20000. 1.0599 1.4853 0.5057 3.0509 50000. 1.0760 1.4986 0.5456 3.1201 100000. 1.0832 1.5040 0.5799 3.1671