Table 209: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Nylon (type 6, 6/6) [CH(CH_2)_5NO]_n ⟨Z/A⟩ = 0.54790

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2436 0.1051 0.4759 0.8246 5. 0.3305 0.2611 0.5031 1.0947 10. 0.4028 0.3977 0.4876 1.2881 20. 0.4794 0.5468 0.4647 1.4910 50. 0.5843 0.7563 0.4398 1.7805 100. 0.6633 0.9051 0.4276 1.9960 200. 0.7379 1.0426 0.4214 2.2018 500. 0.8268 1.1855 0.4204 2.4327 1000. 0.8842 1.2736 0.4272 2.5851 2000. 0.9321 1.3361 0.4387 2.7068 5000. 0.9802 1.3915 0.4602 2.8319 10000. 1.0061 1.4176 0.4820 2.9057 20000. 1.0243 1.4341 0.5077 2.9661 50000. 1.0402 1.4470 0.5479 3.0351 100000. 1.0474 1.4523 0.5825 3.0822