Table 179: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Polyimide film (C_{22}H_{10}N_2O_5)_n

⟨Z/A⟩ = 0.51264

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2561 0.1116 0.4697 0.8375 5. 0.3472 0.2757 0.4967 1.1196 10. 0.4225 0.4173 0.4819 1.3217 20. 0.5020 0.5720 0.4597 1.5336 50. 0.6102 0.7893 0.4356 1.8352 100. 0.6916 0.9435 0.4238 2.0589 200. 0.7680 1.0859 0.4178 2.2717 500. 0.8589 1.2328 0.4169 2.5087 1000. 0.9174 1.3231 0.4238 2.6643 2000. 0.9658 1.3867 0.4352 2.7877 5000. 1.0142 1.4429 0.4565 2.9136 10000. 1.0399 1.4695 0.4779 2.9874 20000. 1.0580 1.4863 0.5032 3.0474 50000. 1.0735 1.4995 0.5427 3.1156 100000. 1.0803 1.5049 0.5766 3.1619