Table 210: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Nylon type 6/10 [CH(CH_2)_7NO]_n

⟨Z/A⟩ = 0.55236

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.2395 0.1030 0.4770 0.8197 5. 0.3250 0.2563 0.5042 1.0856 10. 0.3963 0.3910 0.4887 1.2759 20. 0.4718 0.5381 0.4657 1.4756 50. 0.5753 0.7447 0.4406 1.7607 100. 0.6535 0.8914 0.4283 1.9732 200. 0.7270 1.0271 0.4221 2.1762 500. 0.8150 1.1684 0.4210 2.4046 1000. 0.8719 1.2557 0.4278 2.5554 2000. 0.9194 1.3176 0.4394 2.6762 5000. 0.9671 1.3724 0.4609 2.8006 10000. 0.9928 1.3984 0.4828 2.8740 20000. 1.0110 1.4147 0.5086 2.9343 50000. 1.0268 1.4276 0.5489 3.0032 100000. 1.0339 1.4328 0.5836 3.0504