Table 296: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Silica aerogel for rho = 0.2 (0.03 H_2O, 0.97 SiO_2) ⟨Z/A⟩ = 0.50093

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.4036 0.1844 0.4500 1.0380 5. 0.5475 0.4512 0.4777 1.4763 10. 0.6650 0.6699 0.4647 1.7997 20. 0.7875 0.9050 0.4445 2.1370 50. 0.9515 1.2379 0.4223 2.6117 100. 1.0717 1.4708 0.4114 2.9540 200. 1.1858 1.6789 0.4060 3.2707 500. 1.3183 1.8986 0.4053 3.6222 1000. 1.4022 2.0219 0.4119 3.8360 2000. 1.4709 2.1108 0.4228 4.0044 5000. 1.5381 2.1876 0.4429 4.1687 10000. 1.5732 2.2238 0.4632 4.2604 20000. 1.5980 2.2468 0.4870 4.3318 50000. 1.6181 2.2651 0.5242 4.4075 100000. 1.6279 2.2726 0.5560 4.4566