Table 326: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Carbon tetrafluoride (CF_4)

⟨Z/A⟩ = 0.47721

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.3161 0.1425 0.4554 0.9140 5. 0.4287 0.3489 0.4825 1.2601 10. 0.5211 0.5212 0.4690 1.5113 20. 0.6177 0.7082 0.4483 1.7742 50. 0.7480 0.9720 0.4256 2.1457 100. 0.8442 1.1578 0.4146 2.4167 200. 0.9356 1.3282 0.4091 2.6730 500. 1.0427 1.5005 0.4084 2.9516 1000. 1.1107 1.6051 0.4152 3.1310 2000. 1.1668 1.6776 0.4263 3.2707 5000. 1.2221 1.7414 0.4467 3.4102 10000. 1.2512 1.7714 0.4674 3.4900 20000. 1.2713 1.7905 0.4915 3.5533 50000. 1.2885 1.8056 0.5294 3.6235 100000. 1.2965 1.8118 0.5619 3.6702