Table 013: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Aluminum, Z = 13, A =26.9815386(8)

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.4638 0.2156 0.4395 1.1189 5. 0.6297 0.5261 0.4672 1.6230 10. 0.7649 0.7773 0.4552 1.9974 20. 0.9052 1.0457 0.4360 2.3869 50. 1.0924 1.4267 0.4148 2.9339 100. 1.2291 1.6921 0.4045 3.3256 200. 1.3583 1.9245 0.3993 3.6821 500. 1.5075 2.1713 0.3988 4.0776 1000. 1.6020 2.3119 0.4053 4.3192 2000. 1.6787 2.4113 0.4159 4.5059 5000. 1.7535 2.4962 0.4355 4.6852 10000. 1.7923 2.5362 0.4551 4.7837 20000. 1.8199 2.5615 0.4781 4.8596 50000. 1.8416 2.5819 0.5141 4.9376 100000. 1.8522 2.5903 0.5448 4.9873