Table 159: b(E) × 10^6 [cm^2g^{−1}] for Ferrous oxide (FeO)

⟨Z/A⟩ = 0.47323

E [GeV] b_{brems} b_{pair} b_{nucl} b_{tot}

2. 0.7159 0.3350 0.4220 1.4729 5. 0.9770 0.8371 0.4497 2.2638 10. 1.1892 1.2335 0.4390 2.8617 20. 1.4077 1.6398 0.4212 3.4687 50. 1.6973 2.2319 0.4014 4.3307 100. 1.9065 2.6360 0.3919 4.9345 200. 2.1013 3.0042 0.3872 5.4927 500. 2.3256 3.3553 0.3868 6.0678 1000. 2.4650 3.5490 0.3930 6.4070 2000. 2.5765 3.6902 0.4031 6.6700 5000. 2.6836 3.8103 0.4216 6.9156 10000. 2.7384 3.8666 0.4403 7.0453 20000. 2.7756 3.9032 0.4620 7.1408 50000. 2.8069 3.9312 0.4959 7.2340 100000. 2.8213 3.9428 0.5249 7.2891